**■中山道太田宿地区　①景観形成を図る区域（赤）**

＊必ず景観計画をお読みいただき、以下の項目について届出内容が適合するかご確認ください。

＊枠内を記入し、該当する項目にチェック を入れてください。

※欄は記入しないでください。

＊届出書と一緒にご提出ください。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 届　出　者 |  | ※受付番号 |  |

●建築物・工作物

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 対象 | | 制限 | チェック | ※照合欄 |
| １  建  築  物 | ①高さ | ３階以下とする。 |  |  |
| ②形態・意匠 | 勾配屋根とする。 |  |  |
| ③色彩 | 色彩は、白、黒又は濃い茶色(＊)を基調とする。 |  |  |
| 外部の新設の木部は、原則として古色仕上げとするが、素材色  はこの限りでない。 |  |
| 樋は黒又は濃い茶色(＊)を基調とする。 |  |
| ２　門又は塀 | | 門又は塀を設ける場合は、木や石等の自然素材を利用したもの  をする。やむを得ず金属類等を用いる場合は、色を黒、こげ茶  (＊)とするかまたは修景緑化を行う。 |  |  |

（＊）は、下表をご参考にしてください。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 色彩 | 色相 | 明度 | 彩度 |
| 濃い茶色・こげ茶 | ＹＲ | １～３ | ４以下 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 提出書類の確認 | チェック | ※照合欄 |
| 届出書（２ｐ分）が漏れなく記載されている。 |  |  |
| 制限と照合できる添付書類が揃っている。（位置図、現況写真、配置図、立面図） |  |  |
| その他指定された図書が揃っている。（市から請求があった場合） |  |  |

●共通